Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2016 N 164
"Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 N 41951)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 15.11.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2016 г. N 41951

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2016 г. N 164

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОПИСАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА)

В соответствии с частью 4.1 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, 4594, 4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 29, ст. 4347, 4350, 4359, 4370; N 48, ст. 6723) приказываю:
Утвердить прилагаемые требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Утверждены
приказом Минэкономразвития России
от 23.03.2016 N 164

ТРЕБОВАНИЯ
К ОПИСАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА)

1. В результате выполнения работ по описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) обеспечивается подготовка:
перечня координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта);
картографической основы с нанесенной береговой линией (границей водного объекта);
пояснительной записки.
2. При подготовке перечня координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта) в нем указываются порядковые номера характерных точек береговой линии (границы водного объекта) и их координаты.
Характерными точками береговой линии (границы водного объекта) являются точки изменения описания береговой линии (границы водного объекта) и деления ее на части.
Координаты характерных точек береговой линии (границы водного объекта) определяются в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
При установлении местоположения характерных точек береговой линии (границы водного объекта) величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0005 м в масштабе используемого картографического материала.
При уточнении местоположения береговой линии (границы водного объекта) ее местоположение определяется с нормативной точностью, установленной для определения координат характерных точек границ земельных участков, примыкающих к береговой линии (границе водного объекта), но не ниже, чем точность при установлении береговой линии (границы водного объекта).
3. В качестве картографической основы используются топографические или морские карты соответствующей территории наиболее крупного масштаба.
4. Пояснительная записка должна содержать:
сведения о заказчике работ;
сведения об исполнителе работ;
основания для определения местоположения береговой линии (границы водного объекта);
сведения о водном объекте;
указание метода и погрешности определения координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта);
иную информацию (при необходимости).